**Inverse Kinematics for 3 DOF Robot Leg**

Input Variables:

* X, Y, Z, a

Output Variables